MEC-5031低功耗无风扇高效能嵌入式整机选型表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 描述 |
| 1 | MEC-5031-01 | 低功耗无风扇嵌入式整机ATOM D525 1.86G/2G内存/6个COM口(RS232/485/422可调)/1个PS/2接口/1个VGA/1个DVI-I/2个网口/1组Audio/6个USB/8路GPIO/监控500G 硬盘/支持M-SATA/CF卡存储/支持2个MiniPCI-E/SIM卡/DC12V~24V输入/60W适配器 |
| 2 | MEC-5031-02（主推） | 低功耗无风扇嵌入式整机ATOM D525 1.86G/2G内存/2个COM口(RS232/485/422可调)/1个PS/2接口/1个VGA/2个网口/1组Audio/6个USB/监控500G 硬盘/支持M-SATA/CF卡存储/支持2个MiniPCI-E/SIM卡/DC12V~24V输入/60W适配器 |
| 3 | MEC-5031-2P-01 | 低功耗无风扇嵌入式整机ATOM D525 1.86G/2G内存/10个COM口(COM1~COM6，RS232/485/422可调)/1个PS/2接口/1个VGA/2个网口/1组Audio/6个USB/8路GPIO/监控500G 硬盘/支持M-SATA/CF卡存储/支持2个MiniPCI-E/SIM卡/DC12V~24V输入/90W适配器/2个PCI扩展槽 |
| 4 | MEC-5031-2P-02 | 低功耗无风扇嵌入式整机ATOM D525 1.86G/2G内存/10个COM口(COM1~COM6，RS232/485/422可调)/1个PS/2接口/1个VGA/2个网口/1组Audio/6个USB/1个LPT/监控500G 硬盘/支持M-SATA/CF卡存储/支持2个MiniPCI-E/SIM卡/DC12V~24V输入/90W适配器/2个PCI扩展槽 |
| 5 | MEC-5031-4P-01 | 低功耗无风扇嵌入式整机ATOM D525 1.86G/2G内存/6个COM口(RS232/485/422可调)/1个PS/2接口/1个VGA/2个网口/4个USB/8路GPIO /监控500G 硬盘/支持M-SATA/CF卡存储/支持MiniPCI-E/SIM卡/DC12V~24V输入/90W适配器/4个PCI扩展槽 |
| 6 | MEC-5031-4P-02 | 低功耗无风扇嵌入式整机ATOM D525 1.86G/2G内存/6个COM口(RS232/485/422可调)/1个PS/2接口/1个VGA/2个网口/4个USB/8路GPIO /监控500G 硬盘/支持M-SATA/CF卡存储/支持2个MiniPCI-E/SIM卡/DC12V~24V输入/90W适配器/4个EPI扩展槽 |