EC0-1816主板系列选型表选型表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 描述 |
| 1 | EC0-1816V2NAU(B)-10COM | ATX结构单板电脑/H61芯片组/支持Ivy Bridge、Sandy Bridge 核心 LGA1155双核/四核处理器/2x240PIN 1333/1066MHz DDR3内存插槽，最大支持16GB/VGA+DVI-D/2个千兆网卡/4个SATA 2.0/10个USB2.0/4个USB3.0/10个串口/5个PCI/1个PCI\_Ex16/1个PCI\_Ex4/1个LPT接口/1个8BIT GPIO/1个TPM/1个Audio接口 |
| 2 | EC0-1816V2NA(B)-10COM | ATX结构单板电脑/H61芯片组/支持Ivy Bridge、Sandy Bridge 核心 LGA1155双核/四核处理器/2x240PIN 1333/1066MHz DDR3内存插槽，最大支持16GB/VGA+DVI-D/2个千兆网卡/4个SATA 2.0/10个USB2.0/10个串口/5个PCI/1个PCI\_Ex16/1个PCI\_Ex4/1个LPT接口/1个8BIT GPIO/1个TPM/1个Audio接口 |
| 3 | EC0-1816V2NA(B)-6COM | ATX结构单板电脑/H61芯片组/支持Ivy Bridge、Sandy Bridge 核心 LGA1155双核/四核处理器/2x240PIN 1333/1066MHz DDR3内存插槽，最大支持16GB/VGA+DVI-D/2个千兆网卡/4个SATA 2.0/10个USB2.0/6个串口/5个PCI/1个PCI\_Ex16/1个PCI\_Ex4/1个LPT接口/1个8BIT GPIO/1个TPM/1个Audio接口 |