IPC-6805E系列壁挂式工业机箱选型表

| 序号 | 型号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPC-6805E/**EPE-1815/G2120**/2G/500G/250W/光驱**(常出货型号)** | IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/G2120/2G/500G/250W/光驱/**EPE-6105P2(2个PCI﹑2个ISA）**/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2。 |
| 2 | IPC-6805E/EPE-1815/G2120/2G/500G/250W无光驱 | IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/G2120/2G/500G/250W/不带光驱/EPE-6105P2(2个PCI﹑2个ISA）/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2。 |
| 3 | IPC-6805E/**EPE-1815-I3-2120**-4G-500G-300W**(常出货高配型号)** | IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/I3-2120/4G/500G/300W/无光驱/EPE-6105E2(V)(2个PCI﹑1个PCI-E×1﹑1个PCI-E×16）/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB(前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2。 |
| 4 | IPC-6805E/EPE-1815-I3-2120-2G-500G-300W | IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/I3-2120/2G/500G/300W/无光驱/EPE-6105P2(2个PCI﹑2个ISA）/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2。 |
| 5 | IPC-6805E/**EPI-1813CLD2NA-D4M1**/250W/无光驱 | 标准壁挂式IPC-6805E整机/EPI-1813CLD2NA-D4M1(B)/D410/1G内存/无硬盘/ATX 250W电源/无光驱/EPI-6106P4/EPI2.0/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio、1个PS2。 |
| 6 | IPC-6805E/**EPI-1813CLD2NA/500G**/250W无光驱**(常出货型号)** | 标准壁挂式IPC-6805E整机/EPI-1813CLD2NA-D4M1(B)/D410/1G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/无光驱/EPI-6106P4/EPI2.0/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio、1个PS2。 |
| 7 | IPC-6805E/EPI-1813CLD2NA/500G/250W/有光驱 | 标准壁挂式IPC-6805E整机/EPI-1813CLD2NA(B)-D4M1/D410/1G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/有光驱/EPI-6106P4/EPI2.0/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio、1个PS2。 |
| 8 | IPC-6805E/FSC-1817V2NA/2G/无光驱/I3-2120 | 标准壁挂式IPC-6805E整机/FSC-1817V2NA/I3-2120/2G内存/500G硬盘/ATX 350W电源/无光驱/IPC-6106E2/带USB/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB (前4，配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio、1个PS2。 |